|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malzeme Adı | SUT Kodu | Birimi | Miktar | Fiyat | Toplam |
| Fotoferez Seti | 704941 | Adet | 300 |  |  |

FOTOFEREZ SETİ ALIMI İÇİN

 YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI

FOTOFEREZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(1.KALEM MALZEME İÇİN)

**1-**Fotoferez seti kan hücrelerinin ultraviyole tedavisi için özel yapıda üretilmiş olmalıdır.

**2-**Fotoferez seti üzerinde spike, enjeksiyon ve örnek alma girişi olmalıdır.

**3-**Fotoferez seti steril ve projen free olmalıdır.

**4-**Fotoferez seti tek tek steril paketlerde olmalıdır.

**5-**Fotoferez seti ile birlikte fotoferez işleminde kullanılacak tüm malzemeler verilmelidir.

**6-**Fotoferez seti CE belgeli olmalı ve UBB kaydı tamamlanmış olmalıdır.

**7-**Verilen setlerin arızalı çıktığında veya cihazdan ve kullanıcıdan kaynaklanan arızalardan dolayı yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

**8-**Setleri veren firma ünitenin belirttiği iki adet aferez cihazını ücretsiz olarak üniteye kurmalı Aferez setleri ücretsiz olarak üniteye teslim edilmeli ve işlem esnasında kullanılan İzotonik, ACDA gibi solüsyonlar ücretsiz olarak verilmelidir. Cihazlar setler bitene kadar ünitede durmalıdır.

**9-** Setleri veren firma bir adet fotoferez cihazını ücretsiz olarak üniteye kurmalıdır ve cihaz
setler bitene kadar ünitede durmalıdır.

**10-**Setler ünitenin isteği doğrultusunda aralıklı olarak teslim edilmelidir.

**11-** Setlerin miyadı en az 2 yıl olmalıdır.

FOTOFEREZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın 3 üstte 3 altta olmak üzere toplam 6 adet UVA lambası olmalıdır.
2. Gerek işlem esnasında gerekse işlem bitiminde, ürüne uygulanan ışının şiddeti, verilen enerji, zaman, sıcaklık ekranda görülebilmeli.
3. Ekran üzerinden işlem esnasındaki tüm değerler görülebilmelidir.
4. Cihaz CE belgeli olmalı ve UBB kaydı tamamlanmış olmalıdır.
5. Cihazda bir problem olduğu takdirde ihaleyi alan firma 24 saat içinde müdahale etmeli eğer sorun çözülemez ise firma cihazı yenisi ile değiştirmelidir.